**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β**

|  |  |
| --- | --- |
| **Στοιχεία Προσφέροντος** | |
| Επωνυμία: |  |
| Διεύθυνση: |  |
| Τηλέφωνο: |  |
| Fax: |  |
| E-mail: |  |

**ΠΡΟΣ:**

**ΙΔΡΥΜΑ ΙΩΑΝΝΟΥ ΣΑΡΑΛΗ**

**ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ**

**ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ : «ΙΔΡΥΜΑ ΙΩΑΝΝΟΥ ΣΑΡΑΛΗ»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ΤΙΤΛΟΣ ΟΜΑΔΑΣ** | **ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ** | **ΠΟΣΟΤΗΤΑ** | **ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ** | **ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ** | **ΦΠΑ** | **ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ** |
| **ΟΜΑΔΑ Α:**  **ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ** | **ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ** | **14** |  |  |  |  |
| **ΟΜΑΔΑ Β:**  **ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ – ΞΥΛΙΝΑ ΕΠΙΠΛΑ** | **ΞΥΛΙΝΑ ΕΠΙΠΛΑ** | **62** |  |  |  |  |
| **ΣΥΝΟΛΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ** | | | |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **α/α** | **ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ** | **ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ** | **ΤΕΜΑΧΙΑ** | **ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)** | **ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ** |
| **ΟΜΑΔΑ Α: ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ** | | | | | |
| 1 | Παράθυρα δίφυλλα με φεγγίτη και σιδεριές | Παράθυρα γερμανικού τύπου με ξύλο μεράντι τρικολλητό με διατομή 68-82. Μηχανισμοί γερμανικού τύπου Roto-Aνοιγόμενα/ανακλιόμενα. Υαλοστάσια ενεργειακά 4-15-5+ Argon- τεσσάρων εποχών. | 8 |  |  |
| 2 | Παράθυρα δίφυλλα με σιδεριές | Παράθυρα γερμανικού τύπου με ξύλο μεράντι τρικολλητό με διατομή 68-82. Μηχανισμοί γερμανικού τύπου Roto-Aνοιγόμενα/ανακλιόμενα. Υαλοστάσια ενεργειακά 4-15-5+ Argon- τεσσάρων εποχών.  Τριπλά λάστιχα- μεντεσέδες γερμανικού τύπου. Βαμμένα με οικολογικά βερνίκια νερού εξωτερικής χρήσης σε χρώμα RAL. Κουνουπιέρα κάθετη. | 3 |  |  |
| 3 | Παράθυρο δίφυλλο με σιδεριές | Παράθυρα γερμανικού τύπου με ξύλο μεράντι τρικολλητό με διατομή 68-82. Μηχανισμοί γερμανικού τύπου Roto-Aνοιγόμενα/ανακλιόμενα. Υαλοστάσια ενεργειακά 4-15-5+ Argon- τεσσάρων εποχών.  Τριπλά λάστιχα- μεντεσέδες γερμανικού τύπου. Βαμμένα με οικολογικά βερνίκια νερού εξωτερικής χρήσης σε χρώμα RAL. Κουνουπιέρα κάθετη. | 1 |  |  |
| 4 | Παράθυρο μπάνιου με σιδεριά | Παράθυρα γερμανικού τύπου με ξύλο μεράντι τρικολλητό με διατομή 68-82. Μηχανισμοί γερμανικού τύπου Roto-Aνοιγόμενα/ανακλιόμενα. Υαλοστάσια ενεργειακά 4-15-5+ Argon- τεσσάρων εποχών.  Τριπλά λάστιχα- μεντεσέδες γερμανικού τύπου. Βαμμένα με οικολογικά βερνίκια νερού εξωτερικής χρήσης σε χρώμα RAL. Κουνουπιέρα κάθετη. | 1 |  |  |
| 5 | Μπαλκονόπορτα δίφυλλη | Μπαλκονόπορτα γερμανικού τύπου μασιφ διατομής 68-13- μεράντι τρικολιτό. Βαμμένη με οικολογικά βερνίκια νερού εξωτερικής χρήσης σε χρώμα RAL. Μηχανισμός αεροφράχτη Κλειδαριές ασφαλείας πέντε σημείων. Πόμολα. | 1 |  |  |
|  |  | **ΣΥΝΟΛΟ Α** |  |  |  |
| **ΟΜΑΔΑ Β: ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ – ΞΥΛΙΝΑ ΕΠΙΠΛΑ** | | | | | |
| 1 | Βιβλιοθήκες | Οι βιβλιοθήκες αποτελούνται από μοριοσανίδα MDF οξυά πάχος 25 χιλ., έξι (6) κινητά ράφια οριζόντια και κάθετα, πάχους 25 χιλ. (διαστάσεις 2,00x1,00x0,40) | 5 |  |  |
| 2 | Καρέκλες ξύλινες | Οι καρέκλες αποτελούνται από μασιφ ξύλο οξυάς. Το κάθισμα της καρέκλας επενδεδυμένο με ύφασμα. | 50 |  |  |
| 3 | Τραπέζια ξύλινα | Σκελετός τραπεζιού με ξύλο μασιφ οξυά και καπάκι επενδυμένο MDF οξυά πάχος 25 χιλ. (διαστάσεις 0,80x 0,80x0,75). | 6 |  |  |
| 4 | Γραφείο ξύλινο | Σκελετός γραφείου με ξύλο μασιφ οξυά και καπάκι επενδυμένο MDF οξυά πάχος 25 χιλ. (διαστάσεις 1,50x 0,80x0,70). | 1 |  |  |
|  |  | **ΣΥΝΟΛΟ Β** |  |  |  |
|  |  | **ΣΥΝΟΛΟ** |  |  |  |
|  |  | **ΦΠΑ** |  | |  |
|  |  | **ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ** |  | |  |

**Ποσό ολογράφως (με ΦΠΑ): ……………………………………………………………………………………………………………………………………**

Η προσφορά ισχύει για τρεις (3) μήνες από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών.

….… /……. / 20………

Υπογραφή και σφραγίδα